2.10. Полилинии Полилиния — это сложный примитив, состоящий из одного или нескольких связанных между собой прямолинейных и дуговых сегментов (рис. 2.39). Полилиния обрабатывается как единое целое (например, при редактировании или удалении). Для рисования полилинии служит команда PLINE (ПЛИНИЯ), которая, помимо ввода с клавиатуры, может быть вызвана с помощью кнопки панели инструментов Draw (Рисование) или пункта Polyline (Полилиния) падающего меню Draw (Рисование). Первый запрос системы при выполнении команды: Specify start point: (Начальная точка:) Нужно указать начальную точку полилинии. Следующий запрос более сложный: Current line-width is 0.0000 Specify next point or [Arc/Halfividth/Length/Undo/Width]: (Текущая ширина полилинии равна 0.0000 Следующая точка или [Дуга/Полуширина/длИна/Отменить/'Ширина]:) Рис. 2.39. Примеры открытой и замкнутой полилинии Полилиния — один из немногих объектов, которые могут иметь ненулевую ширину. Ширина, заданная для предыдущей полилинии, запоминается и предлагается в качестве ширины по умолчанию для следующей полилинии. Поэтому AutoCAD информирует вас сообщением Current line-width is (Текущая ширина полилинии ) о том, с какой шириной, если вы ее не поменяете, система будет строить новую полилинию. Если в этот момент указать точку, то эта точка станет второй точкой линии. Система AutoCAD снова повторяет предыдущий запрос, но к нему добавляется опция Close (Замкнуть): Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: (Следующая точка или [Дуга/Замкнутъ/Полуширина/длИна/Отменить/ Ширина]:) Таким образом, можно последовательно указать несколько точек, которые станут вершинами ломаной линии или полилинии, состоящей из одних прямолинейных сегментов. Кроме указания точек, можно выбрать следующие опции: Arc (Дуга) — переход в режим рисования дуговых сегментов полилинии; Close (Замкнуть) — добавление еще одного прямолинейного участка, замыкающего полилинию (одновременно команда PLINE (ПЛИНИЯ) завершается); Halfwidth (Полуширина) — задание ширины, но в терминах полуширины (т. е. если требуемая полная ширина линии равна 10, то получить ее можно, задавая полуширину, равную 5); Length (длИна) — построение сегмента, являющегося продолжением предыдущего участка с заданной длиной, при этом длину можно задать числом или точкой; Undo (Отменить) — отмена последней операции в команде PLINE (ПЛИНИЯ); Width (Ширина) — задание ширины для очередного участка полилинии (у каждого сегмента полилинии может быть своя ширина, причем ширина в начале участка может не совпадать с шириной в конце участка); ширина распределяется поровну по обе стороны от оси полилинии, на которой лежат вершины (точки) полилинии. В случае перехода в режим рисования дуг (опция Arc (Дуга)) AutoCAD предлагает следующий выбор: Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/CLose/Direction/Halfwidth/ Llne/Radius/Secondpt/Undo/Width]: (Конечная точка дуги или [Угол/Центр/Замкнуть/Направление/Полуширина/ Линейный/Радиус/Вторая/Отменить/Ширина]:) В этот момент после указания конечной точки дуги система AutoCAD строит дуговой сегмент, касающийся предыдущего участка полилинии. Другие опции: Angle (Угол) — задание величины центрального угла для дугового сегмента; CEnter (Центр) — задание центра для дугового сегмента; CLose (Замкнуть) — замыкание полилинии с помощью дугового сегмента; Direction (Направление) — задание направления касательной для построения дугового сегмента; Halfwidth (Полуширина) — задание полуширины для следующего сегмента; Line (Линейный) — переход в режим рисования прямолинейных сегментов; Radius (Радиус) — задание радиуса для дугового сегмента; Second pt (Вторая) — задание второй точки для построения дугового сегмента по трем точкам; Undo (Отменить) — отмена последнего действия внутри команды PLINE (ПЛИНИЯ); Width (Ширина) — задание ширины для следующего сегмента. Способы построения дуговых сегментов аналогичны способам построения дуг команды ARC (ДУГА). В любой момент можно от режима рисования прямолинейных сегментов перейти к режиму рисования дуговых сегментов и наоборот. Также в любой момент можно задать новую ширину или полуширину для следующего сегмента полилинии. Пример полилинии с переменной шириной сегментов приведен на рис. 2.40. Рис. 2.40. Пример полилинии с переменной шириной сегментов Можно отметить следующие особенности полилинии по сравнению с простыми примитивами: полилиния является единым объектом, что удобно для операций удаления или редактирования (например, построения параллельной линии); полилиния удобна для рисования жирных линий чертежа; переменная ширина сегментов полилинии может быть использована для графических эффектов (построения стрелок и т. п.). Полилиния является сложным объектом. Однако она в любое время может быть преобразована в группу отрезков и дуг, из которых она составлена. Это выполняет команда EXPLODE (РАСЧЛЕНИТЬ), которую можно вызвать кнопкой в панели Modify (Редактирование) или пунктом Explode (Расчленить) в падающем меню Modify (Редакт). При расчленении теряется информация о ширине, т. к. получающиеся отрезки и дуги не могут иметь ненулевую ширину (на рис. 2.41 приведены две одинаковых полилинии, из которых правая была расчленена). Рис. 2.41. Потеря информации о ширине после команды EXPLODE В системе имеется возможность объединения в полилинию ранее нарисованных последовательно связанных отрезков и дуг. Например, если отрезки нарисованы одной командой LINE (ОТРЕЗОК), то они удовлетворяют условию связанности и их можно преобразовать в полилинию. Для этого используется команда PEDIT (ПОЛРЕД), которой соответствуют кнопка панели инструментов Modify II (Редактирование-2) и пункт падающего меню Modify | Object | Polyline (Редакт | Объект | Полилиния). Первый запрос команды PEDIT (ПОЛРЕД): Select polyline or [Multiple]: (Укажите полилинию или [Несколько]:) Укажите первый из отрезков, которые будут объединены. Система AutoCAD обнаруживает, что отмеченный объект не является полилинией, и выдает следующий запрос: Object selected is not a polyline Do you want to turn it into one? <Y>: (Выбранный объект не полигиния. Сделать его полилинией? <Д>:) Нажмите на клавишу <Enter> или введите Y (Д), тогда выбранный отрезок преобразуется в полилинию из одного сегмента и будет готов присоединить к себе другие отрезки. Далее последует запрос: Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/ 'Fit/'Spline/'Decurve/Ltype gen/Undo]: (Задайте опцию {Замкнуть/Добавить/Ширина/Вершина/С'Гладить/С'Плайн/ Убрать сглаживание/Типлин/Отменить]:) Если необходимо добавить отрезок, введите Y (Д). Следующий запрос будет циклически повторяться: Select objects: (Выберите объекты:) Укажите присоединяемые отрезки (рис. 2.42) и завершите выбор объектов нажатием клавиши <Enter>. Система AutoCAD присоединит к полилинии сегменты и выдаст сообщение об этом: 4 segments added to polyline (4 сегмента добавлены к полилинии) Далее AutoCAD повторяет запрос Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/ Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]: (Задайте опцию [Замкнуть/Добавить/Ширина/Вершина/СГладить/СПлайн/ Убрать сглаживние/Типлин Отменить]:), на что нужно ответить нажатием клавиши <Enter>, завершая команду PEDIT (ПОЛРЕД). Замечание В системе AutoCAD 2004 появилась новая системная переменная — PEDITACCEPT, обычное значение которой 0. Если изменить значение на 1, то система не будет в команде PEDIT (ПОЛРЕД) выдавать сообщение о том, что выбранный объект не является полилинией. О работе с системными переменными см. гл. 11. Рис. 2.42. Преобразование последовательно нарисованных отрезков в полилинию