10.7. Специальные средства оформления листа чертежа В панели инструментов Solids (Тела) (см. рис. 9.80) есть две кнопки, предназначенные для подготовки согласованных видовых экранов с видами трехмерных тел. Следует заметить, что создаваемые и обрабатываемые командами этих кнопок видовые экраны имеют специальную организацию. Видовые экраны получают имена и с этими видовыми экранами связываются специально создаваемые слои рисунка. Команда SOLVIEW (Т-ВИД), которой соответствуют кнопка панели инструментов Solids (Тела) и пункт падающего меню Draw | Solids | Setup | View (Рисование Тела Подготовка | Вид), позволяет создать согласованные виды. Рассмотрим эту команду на примере, изображенном на рис. 9.87. В пространстве модели построен объект, для которого в пространстве листа нужно создать видовые экраны согласованных проекций. Перейдем на вкладку Layoutl (Лист1), в которой, будем считать, пока еще нет видовых экранов (если есть, то их можно удалить). Первый запрос команды SOLVIEW (Т-ВИД): Enter an option [Ucs/Ortho/'Auxiliary/Section]: (Задайте опцию [Пск/Орто/Дополнительный/Сечение]:) Нажатие клавиши <Enter> завершает команду. Возможные опции команды: Ucs (Пек) — создание видового экрана с видом по заданной ПСК; Ortho (Орто) — создание видового экрана с видом, ортогональным к виду указанного видового экрана; Auxiliary (Дополнительный) — создание видового экрана с видом по линии дополнительного сечения; Section (Сечение) — создание видового экрана с сечением. Выберем опцию Ucs (Пек). Следующий запрос: Enter an option [Named/World/?/Current] <current>: (Задайте опцию [Имя/Мск/?/Текущая] <Текущая>:) Выберем опцию World (Мск) для вида сверху, т. к. МСК соответствует плоскости нижнего основания моделируемого объекта. Далее: Enter view scale <1.0>: (Масштаб вида < 1.0>:) Задайте масштаб, равный 0.2 (т. е. 1:5). Система AutoCAD начинает строить первую проекцию и запрашивает положение центра вида: Specify view center: (Центр вида:) Укажите точку центра вида в левой нижней четверти листа. Система создаст видовой экран с условной кромкой по границе рабочего поля листа и сделает первое приближение по размещению вида (рис. 10.20). С первого раза вид может расположиться неудачно (например, слишком близко к нижней границе рабочего поля). Поэтому следующий запрос позволяет либо уточнить положение точки центра вида, либо нажатием клавиши <Enter> зафиксировать положение центра и перейти к заданию границ видового экрана: Specify view center <specify viewport>: (Центр вида <видовой экран>:) Рис. 10.20. Размещение центра первого вида Запрос повторяется до тех пор, пока вы не нажмете клавишу <Enter>. Поэтому можно сколько угодно раз уточнять положение центра вида. После нажатия <Enter> появляется запрос о положении границ прямоугольного видового экрана: Specify the first corner of viewport: (Первый угол видового экрана:) Далее: Specify the other corner of viewport: (Противоположный угол видового экрана:) После задания границ видового экрана нужно ввести его имя: Enter view name: (Имя вида:) Введите имя (например. Сверху). Система AutoCAD завершает построение первого видового экрана и выдает сообщение о сохранении ПСК вместе с видом (рис. 10.21). Рис. 10.21. Размещение первого видового экрана Затем снова повторяется запрос: Enter an option [Ucs/Ortho/'Auxiliary/Section]: (Задайте опцию [Пек/'Орто/'Дополнительный/'Сечение']:) Для того чтобы построить вид спереди, связанный с видом сверху, и расположить его в листе выше построенного, выберите опцию Ortho (Орто). Появляется запрос: Specify side of viewport to project: (Укажите сторону видового экрана для проекции:) Укажите нижнюю сторону первого видового экрана (в этом вам помогает автоматически появляющаяся объектная привязка Midpoint (Середина)) (рис. 10.22). Нельзя указывать верхнюю сторону видового экрана, т. к. в этом случае новый вид получится перевернутым (вместо вида спереди получится вид сзади). После этого выдается запрос о центре второго вида, но, когда вы пытаетесь показать центр нового вида, появляющаяся резиновая нить режима ортогональности позволит вам разместить новый вид только строго вертикально от вида сверху. Укажите точку центра вида и затем по следующим запросам — границы видового экрана. Зададим второму виду имя Спереди. После этого в листе будут уже два видовых экрана с согласованными проекциями (рис. 10.23). Рис. 10.22. Указание направления взгляда для связанного вида Далее с помощью опции Ortho (Орто) команды SOLVIEW (Т-ВИД) в правой верхней четверти листа построим третий видовой экран, задав имя вида Справа. Для полноты картины с помощью команд —VPORTS (—ВЭКРАНЫ) или MVIEW (СВИД) можно в правом нижнем углу построить еще один видовой экран и установить в нем изометрический вид. Получим чертеж с четырьмя проекциями, три из которых полностью согласованы между собой (рис. 10.24). Созданные командой SOLVIEW (Т-ВИД) видовые экраны обладают особыми свойствами. Имена расположенных в них видов связаны с именами автоматически сгенерированных слоев, которые можно увидеть, вызвав окно Layer Properties Manager (Диспетчер свойств слоев) (рис. 10.25). На рис. 10.25 видно, что создан слой VPORTS. На этом слое размещены контуры видовых экранов (его можно отключить, если контуры должны стать невидимыми). По имени каждого из трех видов (Сверху, Спереди, Справа), которые мы задавали, образовалась тройка слоев с окончаниями: DIM, HID и VIS. Эти слои имеют специальное предназначение: слои с окончанием DIM должны хранить размерные примитивы соответствующего вида, слои с окончанием VIS — видимые линии вида, а слои с окончанием HID — невидимые линии вида. Управление видимыми и невидимыми линиями осуществляется с помощью рассматриваемой далее команды SOLDRAW (Т-РИСОВАНИЕ). Рис. 10.23. Построение видового экрана с сохранением проекционной связи Рис. 10.24. Построение нескольких видовых экранов с сохранением проекционной связи Рис. 10.25. Слои, создаваемые командой SOLVIEW Опция Auxiliary (Дополнительный) команды SOLVIEW (Т-ВИД) позволяет создать видовой экран с неортогональным видом, для чего нужно двумя точками указать положение его плоскости (она перпендикулярна плоскости уже имеющегося вида). При выборе этой опции система просит указать на основном виде первую из двух точек, которыми будет задана плоскость дополнительного вида: Specify first point of inclined plane: (Первая точка наклонной плоскости:) Затем следует аналогичный запрос о второй точке: Specify second point of inclined plane: (Вторая точка наклонной плоскости:) На рис. 10.26 пунктиром показан отрезок, концы которого являются точками наклонной плоскости дополнительного вида. Система AutoCAD выдает запрос о точке, из которой мы смотрим на введенную плоскость: Specify side to view from: (Сторона просмотра:) В нашем примере точка, определяющая сторону просмотра, была указана снизу слева. После этого следует знакомый нам запрос о положении центра нового вида и границах видового экрана. На рис. 10.26 видно, что при выборе положения центра вида система AutoCAD генерирует резиновую нить, которая держит направление, перпендикулярное к отрезку, использованному для указания положения плоскости дополнительного вида. Рис. 10.26. Выбор дополнительного вида На рис. 10.27 видно, как сформировался новый дополнительный вид. По окончании построения нового видового экрана вы можете с помощью команды MOVE (ПЕРЕНЕСТИ) сместить его в листе в новое место. Кроме того, если в этом есть необходимость, вы можете внутри видовою экрана повернуть вид. Опция Section (Сечение) команды SOLVIEW (Т-ВИД) дает возможность создать сечение тела и вывести его в свой видовой экран. Плоскость сечения задается двумя точками, как в опции Auxiliary (Дополнительный). При этом образуется специальный слой с еще одним окончанием HAT, а на слое будут располагаться линии штриховки сечения. Команда SOLDRAW (Т-РИСОВАНИЕ), которой соответствуют кнопка панели инструментов Solids (Тела) и пункт падающего меню Draw | Solids | Setup | Drawing (Рисование | Тела | Подготовка | Построение), предназначена для работы с видовыми экранами, созданными командой SOLVIEW (Т-ВИД). Рис. 10.27. Построение дополнительного вида Команда SOLDRAW (Т-РИСОВАНИЕ) просит выбрать видовые экраны, которые нужно обработать: Select viewports to draw... Select objects: (Выберите видовые экраны для построений... Выберите объекты:) Нужно указать те видовые экраны, в которых необходимо рассчитать и разделить видимые и невидимые линии модели. После этого система AutoCAD на указанных экранах вместо существующих линий объектов модели создает видимые и невидимые линии, которые являются копиями существующих линий объектов и которые разносятся по слоям, соответствующим именам видов, сформированных командой SOLV1EW (Т-ВИД) (например, на слой Сверху-VIS помещаются видимые линии вида Сверху, на слой Сверху-HID — невидимые линии вида Сверху). При этом сечения штрихуются. По умолчанию слои невидимых линий замораживаются. На рис. 10.28 показан результат обработки трех видовых экранов, изображенных на рис. 10.24, с помощью команды SOLDRAW (Т-РИСОВАНИЕ). Рис. 10.28. Результат обработки трех видовых экранов командой SOLDRAW На трех видах, созданных командой SOLVIEW (Т-ВИД), рассчитаны невидимые линии и удалены лишние образующие на лекальных участках поверхностей тела. Для правильного отображения невидимых линий необходимо либо заморозить слои, заканчивающиеся на HID, либо этим слоям дать по умолчанию тип линии DASHED. На рис. 10.28 на виде сверху невидимые линии показаны штриховой линией. Четвертый вид (изометрический) не создавался командой SOLVIEW (Т-ВИД), поэтому не мог обрабатываться командой SOLDRAW (T-РИСОВАНИЕ). Для обработки последнего вида можно воспользоваться командой SOLPROF1LE (Т-ПРОФИЛЬ), которой соответствуют кнопка панели инструментов Solids (Тела) и пункт падающего меню Draw | Solids | Setup | Profile (Рисование Тела Подготовка | Контуры). Команда SOLPROFILE (Т-ПРОФИЛЬ) работает с любыми видовыми экранами (в том числе и с построенными командой SOLVIEW (Т-ВИД)). Она предназначена для создания профилей трехмерных тел и разделения линий вида на видимые и невидимые. Для выполнения команды нужно в пространстве листа перейти в режим MODEL (МОДЕЛЬ) и активизировать нужный видовой экран. Сначала команда запрашивает объекты модели, которые нужно обработать, а затем выдается запрос: Display hidden profile lines on separate layer? [Yes/No] <Y>: (Изображать скрытые линии профиля на отдельном слое? [Да/Нет/ <Д>:) При ответе Yes (Да) создаются отдельные слои для видимых и невидимых линий (например, PV-7A для видимых линий и РН-7А для невидимых, где 7А — это метка, или внутренний номер, объекта, которую можно узнать с помощью команды LIST (СПИСОК)). Обычный ответ — Yes (Да). Далее: Project profile lines onto a plane? [Yes/No] <Y>: (Проецировать линии профиля на плоскость?[Да/Нет] <Д>:) В этот момент разница между ответами Yes (Да) и No (Нет) заключается в том, что в первом случае создается двумерная проекция профиля объекта на плоскость вида, а во втором — линии профиля остаются трехмерными (оба случая дадут в видовом экране чертежа аналогичное изображение). Следующий запрос: Delete tangential edges? [Yes/No] < Y>: (Удалить касательные ребра'.'[Да/'Нет/ <Д>:) При ответе Yes (Да) удаляются лишние касательные ребра, образующиеся на криволинейных участках. На рис. 10.29 приведен результат работы команды SOLPROFILE (Т-ПРОФИЛЬ). Для наглядности заморожены слои с невидимыми линиями и отключен слой границ видовых экранов. Упомянем еще одну команду — MVSETUP (ФОРМАТЛ), вводимую только с клавиатуры. Эта команда тоже позволяет создавать в листе видовые экраны с выравниванием. Аналогичные операции выполняет мастер создания новых листов, рассмотренный в следующем разд. Рис. 10.29. Удаление скрытых линий и касательных ребер с помощью команды SOLPROFILE