2.9. Дуги Дуга — это примитив, являющийся частью окружности. Для его построения используется команда ARC (ДУГА). Команда может быть введена с клавиатуры, вызвана из панели инструментов Draw (Рисование) с помощью кнопки или из падающего меню Draw (Рисование), в котором подменю Arc (Дуга) имеет одиннадцать пунктов (рис. 2.36). Рис. 2.36. Подменю Arc падающего меню Draw Рассмотрим самый общий вариант команды (такой вариант работает при клавиатурном вводе команды или при использовании панели Draw (Рисование)). Первый запрос команды ARC (ДУГА): Specify start point of arc or [CEnter]: (Начальная точка дуги или [Центр]:) В ответ можно задать начальную точку дуги или выбрать опцию CEnter (Центр). Если вы просто нажмете клавишу <Enter>, тогда в качестве начальной точки принимается конечная точка последнего объекта рисунка (но только последнего среди отрезков и дуг) и AutoCAD строит дугу, касательную к этому объекту. Запрашивается конечная точка (центр и радиус дуги вычисляются по конечной точке и условию касания к объекту): Specify end point of arc: (Конечная точка дуги:) После указания точки строится дуга, являющаяся продолжением предыдущего объекта (рис. 2.37). Рис. 2.37. Построение дуги, являющейся продолжением отрезка Если в ответ на запрос Specify start point of arc or [Center]: (Начальная точка дуги или [Центр]:) вы вводите начальную точку, система AutoCAD запрашивает: Specify second point of arc or [Center/End]: (Вторая точка дуги или [Центр/Конец]:) Если указать вторую точку, то система далее запрашивает: Specify end point of arc: (Конечная точка дуги:) В результате получается дуга, построенная по трем точкам. Вместо второй точки можно было выбрать опцию Center (Центр), на что система AutoCAD запрашивает: Specify center point of arc: (Центр дуги:) После указания точки центра следующий запрос: Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: (Конечная точка дуги или [Угол/Длина хорды]:) Если указать конечную точку дуги, то AutoCAD ее подправляет, вычислив радиус дуги по первой точке и центру (на рис. 2.38 точка центра обозначена знаком х; видно, что указываемая пользователем точка отличается от реально строящейся конечной точки дуги). Рис. 2.38. Построение дуги (начало, центр, конец) В последнем случае есть еще два варианта завершения процесса построения дуги: Angle (Угол) и chord Length (Длина хорды). При выборе опции Angle (Угол) выдается запрос: Specify included angle: (Центральный угол:) Угол может быть введен со знаком при помощи клавиатуры или указан мышью. Если вместо опции выбрать опцию chord Length (Длина хорды), то выдается запрос: Specify length of chord: (Длина хорды:) Длина хорды может быть задана либо числом со знаком, либо точкой (в этом случае в качестве длины будет взято расстояние от начальной точки дуги до новой точки). Знак длины (а длина при вводе числа с клавиатуры может быть и отрицательной) влияет на направление обхода дуги. Сейчас мы не будем рассматривать все остальные варианты построения дуги и оставляем их читателю для самостоятельной проработки. Перечень вариантов виден из подменю Arc (Дуга) падающего меню Draw (Рисование) (см. рис. 2.36).