11.4.3. Диспетчер ссылок При работе со сложными проектами, использующими большое количество вспомогательных файлов (особенно файлов внешних ссылок), значительную помощь может оказать новая программа, появившаяся в системе AutoCAD 2004, — Reference Manager (Диспетчер ссылок). Эту программу можно запустить, войдя в системное меню Пуск | Программы (Start | Programs) и найдя в группе Autodesk | AutoCAD 2004 пункт . Программа работает независимо от того, запущен в данный момент AutoCAD или нет. После выбора этого пункта открывается окно Reference Manager (Диспетчер ссылок) (рис. 11.24). Рис. 11.24. Окно Reference Manager В левой верхней части окна можно щелкнуть по кнопке (Добавить рисунки) и выбрать те файлы рисунков, по которым необходимо вывести дерево ссылок. На рис. 11.24 на примере файла 8th floor.dwg, поставляемого в папке Sample системы AutoCAD 2004, показаны типы ссылок, которые отслеживаются программой Reference Manager (Диспетчер ссылок): Fonts (Шрифты): Plot Configurations (Конфигурации печати); Plot Styles (Стили печати); Shapes (Формы); Standards (Стандарты); Xrefs (Внешние ссылки). В правой части окна перечисляются имеющиеся ссылки по всем типам. В данном окне можно изменять пути к файлам, на которые у рассматриваемого рисунка имеются ссылки. Для этого необходимо отметить те ссылки, которые будут изменяться, и щелкнуть по кнопке (Изменить выбранные пути). В открывшемся диалоговом окне Edit Selected Paths (Изменить выбранные пути) (рис. 11.25) следует ввести новый путь к файлам изменяемых ссылок. Рис. 11.25. Диалоговое окно Edit Selected Paths Измененные ссылки помечаются в колонке Status (Статус) значком , как на рис. 11.24. Для внесения сделанных изменений в сами рисунки следует в окне Reference Manager (Диспетчер ссылок) (см. рис. 11.24) щелкнуть по кнопке (Применить изменения). Замечание 1. Программа Reference Manager (Диспетчер ссылок) в настоящее время не поддерживает следующие типы ссылок: шрифты, на которые нет ссылок в текстовых стилях; OLE-связи; гиперссылки; связи с базами данных; РМР-файлы (файлы параметров калибровки принтера), внешние ссылки на адреса сети Интернет. 2. Пути к шрифтам типа True Type не сохраняются.