1.6. Текстовое окно Если вы, находясь в графическом экране (см. рис. 1.5), нажмете на клавиатуре функциональную клавишу <F2>, то на экране дисплея появится окно AutoCAD Text Window (Текстовое окно AutoCAD), которое выводится поверх рабочей зоны (рис. 1.23). Содержимое этого окна начнется протоколом всего сеанса работы с текущим рисунком, а для его просмотра (прокрутки) используются вертикальная и горизонтальная линейки (вертикальная линейка на рис. 1.23 отсутствует, т. к. при небольшом количестве строк линейка прокрутки не нужна; по мере роста объема информации в текстовом окне вертикальная линейка появится автоматически). Обратите внимание: область командных строк повторяет последние строки (как правило, три строки) текстового окна. Убрать текстовое окно можно, нажав еще раз клавишу <F2> или воспользовавшись стандартной кнопкой , размещенной в верхнем правом углу окна. Текстовое окно выводится системой AutoCAD также в случаях, когда нужно выдать пользователю большую порцию текстовой информации (например, при работе команды LIST — см. разд. 2.19}. Рис. 1.23. Окно AutoCAD Text Window Замечание В версиях, работающих под управлением MS DOS, для вызова текстового окна служит клавиша <F1>, которая для Windows имеет совсем другой смысл: вызов справочной системы.