1.4. Способы ввода команд Система AutoCAD создана для интерактивной работы пользователя. Весь диалог с системой идет на языке команд. Самый простой способ ввода команд — это набор их на клавиатуре в командной строке в ответ на приглашение Command: (Команда:). Наименования команд в англоязычной версии вы можете вводить в латинском регистре (верхнем или нижнем). Если же вы работаете в русскоязычной версии, то можно пользоваться русскими именами команд или английскими, но предваренными знаком подчеркивания (так, например, в русскоязычной версии команду ОТРЕЗОК можно заменить командой _LINE). Команда LINE (ОТРЕЗОК) для рисования отрезков может быть введена в английской версии AutoCAD с клавиатуры любым из следующих способов. LINE Line line liNE Кроме того, в английской версии обычно допускается и форма команды с символом подчеркивания (_LINE, _line). После набора команды на клавиатуре не забудьте нажать клавишу <Enter>, поскольку она является для системы AutoCAD указанием начать обработку команды. Пока клавиша <Enter> не нажата, вы можете отредактировать набранный в командной строке текст, используя клавиши <->>, <<->, <Del> (удаляет символ справа от курсора), <Backspace> (удаляет символ слева от курсора). Другим способом ввода команд является выбор соответствующих пунктов меню или кнопок панелей инструментов. Если в ответ на запрос Command: (Команда:) нажать клавишу <Enter>, то AutoCAD повторит вызов предыдущей команды. Прервать выполнение любой команды, уже начавшую свою работу, можно, нажав клавишу <Esc>.