Перечень системных переменных В табл. П2.1 приводится список документированных системных переменных AutoCAD, в алфавитном порядке, с кратким описанием. Более подробное описание системных переменных и их значений. В табл. П2.2 и П2.3 перечислены, соответственно, новые и удаленные системные переменные. Таблица П2.1. Системные переменные AutoCAD 2004 Системная переменная | Описание
| А | ACADLSPASDOC | Управление режимом загрузки файла acad.lsp | ACADPREFIX | Пути поиска файлов поддержки и драйверов | ACADVER | Номер версии AutoCAD | ACISOUTVER | Код версии ACIS-файлов, создаваемых командой ACISOUT | ADCSTATE | Признак наличия на экране Центра управления | AFLAGS | Сумма установленных битовых флагов для команды ATTDEF | ANGBASE | Направление нулевого угла в текущей ПСК | ANGDIR | Код направления отсчета углов в текущей ПСК | АРВОХ | Состояние прицела автопривязки | APERTURE | Размер прицела перекрестия курсора | AREA | Последнее вычисленное значение площади | ATTDIA | Режим команды INSERT при вводе значений атрибутов (с диалоговым окном или без него) | ATTMODE | Режим видимости атрибутов | ATTREQ | Режим использования командой INSERT атрибутов по умолчанию | AUDITCTL | Режим создания файла протокола проверки (с расширением adt) при выполнении команды AUDIT | AUNITS | Угловые единицы измерения | AUPREC | Точность в угловых размерах | AUTOSNAP | Управление маркером, подсказкой и магнитом автопривязки | В | BACKZ | Смещение задней секущей плоскости от плоскости цели для текущего видового экрана в условных единицах | BINDTYPE | Форма имен зависимых символов при внедрении внешних ссылок и при редактировании вхождений | BLIPMODE | Режим видимости маркеров | С | CDATE | Текущая дата и время суток | CECOLOR | Текущий цвет | CELTSCALE | Текущий масштаб типа линий | CELTYPE | Текущий тип линии | CELWEIGHT | Текущий вес линий | CHAMFERA | Первая длина фаски | CHAMFERB | Вторая длина фаски | CHAMFERC | Длина фаски | CHAMFERD | Угол фаски | CHAMMODE | Текущий метод создания фасок в команде CHAMFER | CIRCLE-PAD | Радиус, предлагаемый по умолчанию в команде CIRCLE | CLAYER | Текущий слой | CLEARSCREENSTATE | Состояние очистки экрана | CMDACTIVE | Битовый код, указывающий, активны ли в данный момент обычная команда, прозрачная команда, пакет команд и (или) диалоговое окно | CMDECHO | Режим эхо-вывода (отображения подсказок AutoCAD) при выполнении функций command и vl-cmdf языка AutoLISP | CMDNAMES | Английское имя текущей команды | CMLJUST | Текущий тип расположения мультилиний | CMLSCALE | Текущий масштаб построения мультилиний | CMLSTYLE | Текущий стиль мультилиний | COMPASS | Режим показа трехмерного компаса на текущем видовом экране | COORDS | Режим обновления координат в статусной строке | CPLOTSTYLE | Текущий стиль печати | CPROFILE | Имя текущего профиля | СТАВ | Название текущей вкладки в рисунке (Model или один из листов) | CURSORSIZE | Размер перекрестия в процентном отношении к размеру экрана | CVPORT | Номер активного видового экрана | D | DATE | Текущая дата и время суток | DBMOD | Битовый код, определяющий состояние изменений в рисунке с момента последнего сохранения | DCTCUST | Путь и имя файла текущего вспомогательного словаря проверки орфографии | DCTMAIN | Имя файла текущего основного орфографического словаря | DEFLPLSTYLE | Стиль печати по умолчанию для новых слоев | DEFPLSTYLE | Стиль печати по умолчанию для новых объектов | DELOBJ | Режим сохранения или удаления примитивов, используемых для создания других объектов | DEMANDLOAD | Реакция AutoCAD при обнаружении в рисунке объектов, созданных другими приложениями | DIASTAT | Режим выхода из последнего диалогового окна | DIMADEC | Точность угловых размеров | DIMALT | Режим альтернативных единиц в размерах | DIMALTD | Точность для альтернативных единиц измерения | DIMALTF | Коэффициент пересчета для альтернативных единиц в размерах | DIMALTRND | Точность округления альтернативных единиц | DIMALTTD | Точность в альтернативном допуске | DIMALTTZ | Режим подавления нулей в допусках | DIMALTU | Формат единиц для всех видов альтернативных размеров, за исключением угловых | DIMALTZ | Режим подавления нулей в альтернативных размерных единицах | DIMAPOST | Строка, присоединяемая в конец любых размеров в альтернативных единицах измерения, за исключением угловых | DIMASO | Режим ассоциативности размерных объектов, как блоков (устаревшая переменная) | DIMASSOC | Режим ассоциативной связи размеров и измеряемых объектов рисунка | DIMASZ | Величина стрелок на концах размерной линии и выноски | DIMATFIT | Режим размещения размерного текста и стрелок, если для того и другого одновременно недостаточно места между выносными линиями | DIMAUNIT | Формат единиц измерения для угловых размеров | DIMAZIN | Режим подавления нулей в угловых размерах | DIMBLK | Блок, используемый для стрелок на концах размерных линий и выносок | DIMBLK1 | Стрелка на первом конце размерной линии (при включенной переменной DIMSAH) | DIMBLK2 | Стрелка на втором конце размерной линии (при включенной переменной DIMSAH) | DIMCEN | Режим нанесения маркеров центра и центровых линий кругов и дуг в командах DIMCENTER, DIMDIAMETER и DIMRADIUS | DIMCLRD | Цвет размерных линий, стрелок и выносных линий | DIMCLRE | Цвет выносных линий размеров | DIMCLRT | Цвет размерного текста | DIMDEC | Точность в основных единицах | DIMDLE | Величина выступа размерной линии за выносную линию при использовании засечек | DIMDLI | Величина отступа размерной линии в базовых размерах | DIMDSEP | Символ десятичного разделителя при десятичном формате вывода чисел | DIMEXE | Величина выступа выносной линии за размерную линию | DIMEXO | Величина смещения выносных линий относительно заданных начальных точек | DIMFIT | Устаревшая переменная (заменена на DIMATFIT и DIMTMOVE) | DIMFRAC | Формат дробей в случаях, когда DIMLUNIT имеет значение 4 (архитектурные) или 5 (дробные) | DIMGAP | Расстояние, оставляемое пустым при изображении размерного текста в разрыве размерной линии | DIMJUST | Режим положения размерного текста по горизонтали | DIMLDRBLK | Тип стрелки на конце выноски | DIMLFAC | Масштабный коэффициент для линейных размеров | DIMLIM | Генерация размерного текста в формате "пределы" | DIMLUNIT | Формат единиц для всех видов размеров, кроме угловых | DIMLWD | Вес для размерных линий | DIMLWE | Вес для выносных линий | DIMPOST | Определяемое пользователем окончание размерного текста | DIMRND | Точность округления всех линейных размеров | DIMSAH | Управление использованием блоков размерных стрелок | DIMSCALE | Глобальный масштабный коэффициент, применяемый ко всем размерным переменным, за исключением допусков, измеренных длин, координат и углов | DIMSD1 | Режим подавления первой размерной линии | DIMSD2 | Режим подавления второй размерной линии | DIMSE1 | Режим подавления первой выносной линии | DIMSE2 | Режим подавления второй выносной линии | DIMSHO | Режим изменения размерных объектов при отслеживании | DIMSOXD | Подавление изображения размерной линии за пределами соответствующих выносных линий | DIMSTYLE | Текущий размерный стиль | DIMTAD | Режим вертикальности текста относительно размерной линии | DIMTDEC | Количество десятичных знаков для значений допусков в основных единицах | DIMTFAC | Масштабный коэффициент для расчета высоты текста дробных частей размеров и допусков | DIMTIH | Режим ориентации размерного текста для линейных размеров, радиусов и диаметров, если текст вписывается между выносными линиями | DIMTIX | Режим принудительного размещения размерного текста между выносными линиями | DIMTM | Нижнее предельное отклонение или наименьший предельный размер, если системные переменные DIMTOL или DIMLIM включены | DIMTMOVE | Правила перемещения размерного текста при редактировании | DIMTOFL | Режим рисования размерной линии между выносными линиями, если стрелки размещаются вне выносных линий | DIMTOH | Режим ориентации размерного текста вне выносных линий | DIMTOL | Код простановки допусков в основных размерах | DIMTOLJ | Выравнивание допусков относительно размерного текста по вертикали | DIMTP | Верхнее предельное отклонение или наибольший предельный размер, если системные переменные DIMTOL или DIMLIM включены | DIMTSZ | Величина засечки, изображаемой вместо стрелки в линейных размерах, радиусах и диаметрах | DIMTVP | Регулировка вертикального положения размерного текста над или под размерной линией | DIMTXSTY | Текстовый стиль для размера | DIMTXT | Высота размерного текста, если используемый текстовый стиль не имеет фиксированную высоту | DIMTZIN | Режим подавления нулей в допусках | DIMUNIT | Устаревшая переменная (заменена на DIMLUNIT и DIMFRAC) | DIMUPT | Режим действия курсора при пользовательском расположении текста | DIMZIN | Режим подавления нулей в основных единицах измерения | DISPSILH | Режим показа кромок силуэта твердотельных объектов в каркасном режиме | DISTANCE | Последнее расстояние, вычисленное командой DIST | DONUTID | Последний внутренний диаметр кольца | DONUTOD | Последний внешний диаметр кольца | DRAGMODE | Режим отображения объектов при буксировке | DRAGP1 | Частота регенерации объекта при отслеживании | DRAGP2 | Частота регенерации объекта при быстром отслеживании | DWGCHECK | Код необходимости проверки, редактировался ли рисунок в последний раз программой, отличной от AutoCAD | DWGCODEPAGE | Хранит то же значение, что и SYSCODEPAGE (для целей совместимости) | DWGNAME | Имя текущего рисунка | DWGPREFIX | Путь к текущему рисунку | DWGTITLED | Код, определяющий, присвоено ли текущему рисунку имя | E | EDGEMODE | Режим удлинения объектов, выбранных в качестве режущих и граничных кромок в командах TRIM и EXTEND | ELEVATION | Действующий уровень (смещение по текущей оси Z) построения объектов в текущем видовом экране | ENTEXTS | Код точности вычисления границ примитивов | EXPERT | Режим сложности выводимых подсказок | EXPLMODE | Режим возможности расчленения командой EXPLODE блоков с разными масштабными коэффициентами | EXTMAX | Правая верхняя точка, в МСК, границ рисунка в текущем пространстве | EXTMIN | Левая нижняя точка, в МСК, границ рисунка в текущем пространстве | EXTNAMES | Код ограничений имен элементов символьных таблиц (типов линий, слоев и др.) | F | FACETRATIO | Режим плотности сетевого представления лекальных граней тел | FACETRES | Регулировка гладкости раскрашенных и тонированных объектов, а также объектов с подавленными скрытыми линиями | FILEDIA | Режим использования диалоговых окон выбора файлов | FILLETRAD | Текущий радиус сопряжения | FILLMODE | Режим закраски мультилиний, полос, фигур, всех штриховок (в том числе сплошных) и полилиний ненулевой ширины | FONTALT | Имя файла альтернативного шрифта | FONTMAP | Имя файла подстановки шрифтов | FRONTZ | Смещение передней секущей плоскости для текущего видового экрана | FULLOPEN | Индикатор полного или частичного открытия текущего рисунка | G | GFANG | Угол градиентной заливки | GFCLR1 | Первый цвет градиентной заливки | GFCLR2 | Второй цвет градиентной заливки | GFCLRLUM | Соотношение между светом и тенью в градиентной заливке | GFCLRSTATE | Признак использования одного или двух цветов в градиентной заливке | GFNAME | Номер образца градиентной заливки | GFSHIFT | Признак смещения центра заливки | GRIDMODE | Код состояния режима GRID | GRIDUNIT | Размер ячейки сетки на текущем видовом экране по осям X и Y | GRIPBLOCK | Режим показа ручек внутри блоков | GRIPCOLOR | Цвет невыбранных ручек | GRIPHOT | Цвет выбранных ручек | GRIPHOVER | Цвет невыбранной ручки при положении над ней курсора | GRIPOBJLIMIT | Максимальное количество одновременно показываемых ручек | GRIPS | Режим показа ручек выбранных объектов | GRIPSIZE | Размер ручки (в пикселах) | GRIPTIPS | Режим вывода подсказок при положении курсора над невыбранной ручкой | Н | HALOGAP | Допуск на размеры видимых объектов для команды HIDE | HANDLES | Режим присвоения меток объектам | HIDEPRECISION | Режим точности скрытия невидимых линий и раскрашивания | HIDETEXT | Режим обработки текстов командой HIDE | HIGHLIGHT | Режим подсветки объектов при выборе | HPANG | Угол наклона образца штриховки по умолчанию | HPASSOC | Режим ассоциативности штриховок и заливок | HPBOUND | Код типа объекта, создаваемого командами ВНАТСН и BOUNDARY | HPDOUBLE | Режим двойного штрихования (крест-накрест) | HPNAME | Имя образца штриховки по умолчанию | HPSCALE | Масштаб штриховки по умолчанию | HPSPACE | Расстояние между штриховыми линиями по умолчанию для пользовательских штриховок | HYPERLINKBASE | Путь, используемый для относительных гиперссылок | I | IMAGEHLT | Режим подсветки растровых изображений при выборе | INDEXCTL | Режим создания слоевого и пространственного индексов | INETLOCATION | Начальный URL-адрес браузера | INSBASE | Базовая точка вставки, устанавливаемая командой BASE | INSNAME | Имя блока по умолчанию для команды INSERT | INSUNITS | Единицы измерения для блоков и растровых изображений, вставляемых из Центра управления | INSUNITSDEFSOURCE | Единицы измерения в файле-источнике | INSUNITSDEFTARGET | Единицы измерения в целевом рисунке | INTERSECTIONCOLOR | Цвет линий пересечения сетей | INTERSECTIONDISPLAY | Признак отображения линий пересечения сетей при раскрашивании и скрытии невидимых линий | ISAVEBAK | Режим создания резервной копии рисунка (с расширением Ьак) | ISAVEPERCENT | Размер неиспользуемого пространства внутри рисунка, при превышении которого выполняется полное сохранение | ISOLINES | Число образующих на криволинейных участках поверхности объекта | L | LASTANGLE | Конечный угол последней построенной дуги | LASTPOINT | Последняя указанная точка в текущей ПСК | LASTPROMPT | Последний текст, выведенный в командную строку | LAYOUTREGENCTL | Режимы регенерации изображения на вкладках листов | LENSLENGTH | Фокусное расстояние (в миллиметрах) при построении перспективной проекции в текущем видовом экране | LIMCHECK | Режим проверки выхода за лимиты рисунка | LIMMAX | Правый верхний угол зоны лимитов рисунка, в МСК | LIMMIN | Левый нижний угол зоны лимитов рисунка, в МСК | LISPINIT | Режим сохранения в памяти функций и переменных (LISP-символов) при открытии нового рисунка (в одно-документном режиме) | LOCALE | Код ISO языка текущей версии AutoCAD | LOCALROOTPREFIX | Путь к папке, используемой для хранения настроек пользователя | LOGFILEMODE | Режим записи содержимого текстового окна в файл журнала (с расширением log) | LOGFILENAME | Имя файла журнала (вместе с путем) для текущего рисунка | LOGFILEPATH | Путь к файлам журналов всех рисунков сеанса | LOGINNAME | Системное имя пользователя | LTSCALE | Глобальный масштаб типов линии | LUNITS | Система измерения линейных единиц | LUPREC | Точность отображения линейных величин | LWDEFAULT | Значение, соответствующее весу линии DEFAULT | LWDISPLAY | Режим отображения весов линий на экране | LWUNITS | Единицы измерения для весов линий (дюймы или миллиметры) | M | MAXACTVP | Максимальное количество видовых экранов, которые могут быть активны одновременно | MAXSORT | Максимальное количество строк, которое можно отсортировать в диалоговых окнах при выводе списков (слоев и т. п.) | MBUTTONPAN | Режим действия третьей кнопки или колесика устройства указания (например, мыши) | MEASUREINIT | Система единиц (британские или метрические) для новых рисунков | MEASUREMENT | Система единиц (британские или метрические) для текущего рисунка | MENUCTL | Режим смены страниц экранного меню | MENUECHO | Сумма битовых флагов управления эхо-выводом и запросами меню | MENUNAME | Имя файла базового меню (включая путь) | MIRRTEXT | Режим симметрирования текста в команде MIRROR | MODEMACRO | Дополнительный текст, отображаемый в начале строки состояния | MTEXTED | Имя редактора (встроенного или внешнего), используемого командой МТЕХТ | MTEXTFIXED | Управление местоположением окна редактора мультитекста | MTJIGSTRING | Текст, "привязываемый" к курсору при входе в окно мультитекста | MYDOCUMENTSPREFIX | Путь к папке Мои документы текущего пользователя | N | NOMUTT | Режим полного подавления сообщений в командной строке при работе пакетов и функций AutoLISP | О | OBSCUREDCOLOR | Цвет, устанавливаемый для невидимых линий | OBSCUREDLTYPE | Тип линии, устанавливаемый для невидимых линий | OFFSETDIST | Текущее смещение в команде OFFSET | OFFSETGAPTYPE | Метод обработки соединений соседних сегментов командой OFFSET | OLEHIDE | Режим показа и печати OLE-объектов | OLEQUALITY | Режим качества и печати внедренных OLE-объектов | OLESTARTUP | Режим загрузки родительских приложений для OLE-объектов при печати | ORTHOMODE | Текущее состояние режима ортогональности | OSMODE | Сумма битовых флагов текущих режимов объектной привязки | OSNAPCOORD | Режим подавления вводимыми координатами текущих режимов привязки | P | PALETTEOPAQUE | Управление прозрачностью окон и палитр | PAPERUPDATE | Режим вывода предупреждения при несоответствии размеров листа формату печати | PDMODE | Текущий режим отображения точек | PDSIZE | Размер символа, отображающего точку | PEDITACCEPT | Автоматическое преобразование выбранного объекта в полилинию в команде PEDIT | PELLIPSE | Режим рисования эллипсов (точных или аппроксимированных) | PERIMETER | Последнее вычисленное значение периметра | PFACEVMAX | Максимальное число вершин на одну грань в команде PFACE | PICKADD | Режим добавления объектов к уже выбранным | PICKAUTO | Режим автоматического создания рамки выбора при щелчке мышью по свободному месту | PICKBOX | Высота прицела выбора объектов в пикселах | PICKDRAG | Способ создания рамки выбора | PICKFIRST | Режим предварительного выбора объектов, для их использования в следующей команде | PICKSTYLE | Режим выбора объектов с помощью групп и с помощью ассоциативной штриховки | PLATFORM | Тип платформы (операционной системы) | PLINEGEN | Режим генерации типа линии в вершинах двумерных полилиний | PLINETYPE | Управление типом создаваемых двумерных полилиний (компактных или подробных) | PLINEWID | Ширина двумерной полилинии по умолчанию | PLOTROTMODE | Ориентация чертежа | PLQUIET | Управление выводом необязательных диалоговых окон и сообщений о некритических ошибках при пакетной печати и выполнении пакетных файлов | POLARADDANG | Дополнительные углы полярного отслеживания | POLARANG | Основной угол при полярном отслеживании | POLARDIST | Шаг полярной привязки | POLARMODE | Управление режимами полярного и объектного отслеживания | POLYSIDES | Число сторон многоугольника, предлагаемое по умолчанию командой POLYGON | POPUPS | Код состояния видеомонитора | PRODUCT | Название программного продукта | PROGRAM | Имя основного файла программы | PROJECTNAME | Имя проекта, в котором ищутся внешние ссылки и растровые изображения | PROJMODE | Режим проецирования для операций обрезки и удлинения | PROXYGRAPHICS | Режим сохранения объектов-заместителей в рисунке | PROXYNOTICE | Режим вывода сообщения при создании объекта-заместителя | PROXYSHOW | Режим показа объектов-заместителей в рисунке | PROXYWEBSEARCH | Режим поиска программы Object Enabler для обработки объектов-заместителей | PSLTSCALE | Режим масштабирования типов линий в пространстве листа | PSPROLOG | Имя раздела файла acad.psf, который нужно прочитать команде PSOUT | PSQUALITY | Управление качеством отображения изображений формата PostScript | PSTYLEMODE | Тип стилей печати (цветозависимые или именованные) в текущем рисунке | PSTYLEPOLICY | Режим связи цвета объекта с его стилем печати | PSVPSCALE | Масштаб для вновь создаваемых видовых экранов | PUCSBASE | Имя ПСК, на которой базируются ортогональные системы координат (только для пространства листа) | Q | QTEXTMODE | Режим быстрого (контурного) отображения текста | R | RASTERPREVIEW | Режим сохранения вместе с рисунком растрового образца для предварительного просмотра | REFEDITNAME | Имя внешней ссылки или блока, редактируемого в данный момент командой REFEDIT | REGENMODE | Режим автоматической регенерации рисунка | RE-INIT | Сумма битовых флагов переинициализации дигитайзера, его порта и перезагрузки файла acad.pgp | REMEMBERFOLDERS | Режим запоминания путей к файлам рисунков | REPORTERROR | Управление выводом сообщения о возможности отправки уведомления об ошибке в фирму Autodesk | ROAMABLEROOTPREFIX | Путь к папке, позволяющей поддерживать поиск файлов в сети | RTDISPLAY | Управление показом растровых изображений при панорамировании и зумировании в реальном времени (команды ZOOM и PAN) | S | SAVEFILE | Имя файла автоматического сохранения | SAVEFILEPATH | Путь к папке, в которую осуществляется автоматическое сохранение файлов сеанса AutoCAD | SAVENAME | Имя файла, под которым сохранен текущий рисунок (вместе с путем) | SAVETIME | Интервал автоматического сохранения рисунка в минутах | SCREENBOXES | Количество строк в зоне экранного меню графического экрана | SCREENMODE | Битовый код, указывающий состояние экрана AutoCAD (графический, текстовый) | SCREENSIZE | Размер текущего видового экрана в пикселах (по осям ХиУ) | SDI | Режим AutoCAD (одно- или многодокументный) | SHADEDGE | Режим показа ребер и граней при тонировании | SHADEDIF | Код отношения рассеянной освещенности к освещенности диффузного отражения | SHORTCUTMENU | Режим доступа к контекстным меню | SHPNAME | Имя формы по умолчанию | SIGWARN | Код вывода окна с информацией об электронной цифровой подписи | SKETCHING | Длина сегментов в команде SKETCH | SKPOLY | Режим генерации отрезков или полилиний в команде SKETCH | SNAPANG | Угол поворота сетки шаговой привязки (в текущей ПСК) для текущего видового экрана | SNAPBASE | Начальная точка сетки шаговой привязки для текущего видового экрана (в текущей ПСК) | SNAPISOPAIR | Код текущей плоскости изометрии для текущего видового экрана | SNAPMODE | Текущее состояние режима SNAP | SNAPSTYL | Стиль шаговой привязки на текущем видовом экране | SNAPTYPE | Тип шаговой привязки | SNAPUNIT | Параметры сетки шаговой привязки в текущем видовом экране | SOLIDCHECK | Режим проверки целостности тел | SORTENTS | Режим сортировки объектов | SPLFRAME | Режим отображения каркасов сплайнов, сглаженных сплайнами полилиний и сглаженных сетей | SPLINESEGS | Код управления аппроксимацией полилинии при сглаживании ее сплайном | SPLINETYPE | Тип сглаживающей кривой в опции Spline команды PEDIT | STANDARDSVIOLATION | Режим вывода уведомлений о нарушении стандартов при нормоконтроле | STARTUP | Управление типом окна при создании новых рисунков | SURFTAB1 | Плотность в направлении М для команд построения сетей | SURFTAB2 | Плотность в направлении N для команд построения сетей | SURFTYPE | Тип поверхности сглаживания, которая используется опцией Smooth команды PEDIT | SURFU | Плотность сети в направлении М для опции Smooth команды PEDIT | SURFV | Плотность сети в направлении N для опции Smooth команды PEDIT | SYSCODEPAGE | Системная кодовая таблица, заданная в файле acad.xmx | Т
TABMODE | Управление использованием режима Tablet
TARGET | Положение цели в координатах ПСК на текущем видовом экране
| TDCREATE | Дата и время (местное) создания текущего рисунка | TDINDWG | Общее время редактирования | TDUCREATE | Дата и время (всемирное) создания текущего рисунка | TDUPDATE | Дата и время (местное) последнего сохранения рисунка | TDUSRTIMER | Таймер пользователя | TDUUPDATE | Дата и время (всемирное) последнего сохранения рисунка | TEMPPREFIX | Имена папок для хранения временных файлов | TEXTEVAL | Режим обработки LISP-выражений при запросе текста | TEXTFILL | Режим заливки текста, выполненного шрифтами True Туре, при печати, экспорте командой PSOUT и тонировании | TEXTQLTY | Качество начертания шрифтов True Type при выводе текстов на печать, экспорте командой PSOUT и тонировании | TEXTSIZE | Высота букв, предлагаемая по умолчанию для нового однострочного текста | TEXTSTYLE | Текущий текстовый стиль | THICKNESS | Текущая трехмерная высота | TILEMODE | Режим пространства листа или модели | TOOLTIPS | Управление выводом всплывающих подсказок | TPSTATE | Код видимости панели Tool Palettes | TRACEWID | Ширина полосы по умолчанию | TRACKPATH | Управление показом пунктирных линий при полярном и объектном отслеживании | TRAYICONS | Управление показом значков уведомлений | TRAYNOTIFY | Управление выводом уведомлений | TRAYTIMEOUT | Длительность показа уведомлений | TREEDEPTH | Максимальная глубина ветвления пространственного индекса | TREEMAX | Максимальное количество узлов в пространственном индексе | TRIMMODE | Режим изменения выбранных объектов в командах CHAMFER и FILLET | TSPACEFAC | Отношение межстрочного интервала к высоте многострочного текста | TSPACETYPE | Стиль межстрочного интервала в многострочном тексте | TSTACKALIGN | Выравнивание двухэтажного элемента мультитекста по вертикали | TSTACKSIZE | Отношение высоты дробной части двухэтажного текста к высоте обычного текста (в процентах) | U | UCSAXISANG | Значение угла по умолчанию при повороте ПСК вокруг одной из ее осей с помощью опций X, Y или Z команды UCS | UCSBASE | Имя ПСК, на которой базируются ортогональные системы координат | UCSFOLLOW | Установка вида в плане при переходе от одной ПСК к другой | UCSICON | Включение видимости пиктограммы ПСК на текущем видовом экране | UCSNAME | Имя текущей системы координат для текущего видового экрана в текущем пространстве | UCSORG | Начало текущей системы координат для текущего видового экрана в текущем пространстве | UCSORTHO | Режим восстановления ортогональной ПСК в момент установки соответствующего ортогонального вида | UCSVIEW | Режим сохранения текущей ПСК вместе с именованным видом | UCSVP | Режим изменения ПСК на видовых экранах вслед за системой координат, установленной на текущем видовом экране | UCSXDIR | Направление оси X текущей ПСК на текущем видовом экране в текущем пространстве | UCSYDIR | Направление оси Y текущей ПСК на текущем видовом экране в текущем пространстве | UNDOCTL | Сумма битовых флагов, указывающих состояние Auto и Control команды UNDO | UNDOMARKS | Количество меток, заданных в опции Mark команды UNDO для управления отменой | UNITMODE | Режим отображения чисел с дробной частью, в футах и дюймах и в топографических единицах | USERI1 (2-5) | Используются для хранения целых чисел, заданных пользователем | USERR1 (2-5) | Используются для хранения вещественных чисел, заданных пользователем | USERS1 (2-5) | Используются для хранения текстовых данных пользователя | V | VIEWCTR | Центр текущего видового экрана в координатах ПСК | VIEWDIR | Направление взгляда на текущем видовом экране, вМСК | VIEWMODE | Битовый код режима вида на текущем видовом экране | VIEWSIZE | Высота изображения на текущем видовом экране | VIEWTWIST | Угол поворота вида для текущего видового экрана | VISRETAIN | Управление видимостью, цветом, типом линии, весом линии и стилями печати (если PSTYLEPOLICY равна 0) зависимых от внешних ссылок слоев, а также сохранением путей доступа для вложенных ссылок | VSMAX | Правый верхний угол виртуального экрана текущего видового экрана, выраженный в координатах ПСК | VSMIN | Левый нижний угол виртуального экрана текущего видового экрана, выраженный в координатах ПСК | W | WHIPARC | Режим гладкости кругов и дуг на экране | WHIPTHREAD | Режим проверки наличия дополнительных процессоров | WMFBKGND | Режим фона рисунка при экспорте в метафайл Windows | WMFFOREGND | Режим назначения цвета при экспорте в метафайл | WORLDUCS | Индикатор совпадения текущей ПСК с МСК | WORLDVIEW | Код ПСК, используемой в командах установки видов | WRITESTAT | Указывает, открыт ли текущий файл рисунка только для чтения | X | XCLIPFRAME | Видимость контуров подрезки внешних ссылок и блоков | XEDIT | Индикатор, может ли текущий рисунок участвовать в операции редактирования вхождений, будучи вставленным в другой рисунок как внешняя ссылка | XFADECTL | Управление снижением интенсивности отображения объектов при редактировании вхождений | XLOADCTL | Управление загрузкой файлов внешних ссылок и их копий | XLOADPATH | Путь для хранения временных копий файлов подгруженных внешних ссылок | XREFCTL | Определяет, создаются ли файлы журналов внешних ссылок | XREFNOTIFY | Режим уведомления о неразрешенных внешних ссылках | Z | ZOOMFACTOR | Управление скоростью перемещения курсора

Названия системных переменных, появившихся в системе AutoCAD 2004:

CLEARSCREENSTATE | INTERSECTIONCOLOR | STARTUP | GFANG | INTERSECTIONDISPLAY | TPSTATE | GFCLR1 | LOCALROOTPREFIX | TRAYICONS | GFCLR2 | MTEXTFIXED | TRAYNOTIFY | GFCLRLUM | MTJIGSTRING | TRAYTIMEOUT | GFCLRSTATE | MYDOCUMENTSPREFIX | TSPACETYPE | GFNAME | PALETTEOPAQUE | XREFNOTIFY | GFSHIFT | PEDITACCEPT |  | GRIPHOVER | REPORTERROR |  | GRIPOBJLIMIT | ROAMABLEROOTPREFIX |  | GRIPTIPS | SIGWARN |  | HPASSOC | STANDARDSVIOLATION |

Названия системных переменных, которые присутствовали в системе AutoCAD 2002, но исключены из версии AutoCAD 2004:

PLOTID | PLOTTER | STARTUPTODAY