7.3. Редактирование блоков и внешних ссылок Команды общего редактирования (перенос, копирование, стирание и т. п.) применимы к вхождениям блоков и внешним ссылкам. В системе AutoCAD предусмотрены также специальные средства редактирования блоков, атрибутов и ссылок, рассмотренные в данном разделе. Попробуйте изменить такие свойства вхождения блока (а вхождение блока — это единый примитив), как цвет, тип или вес линий. Почти наверняка с первого раза у вас это не получится (можно, конечно, расчленить блок с помощью команды EXPLODE (РАСЧЛЕНИТЬ), но при этом он перестанет быть блоком). Однако для возможности таких изменений есть особые значения для цвета, типа и веса линий — ByBlock (ПОБЛОКУ). Если какие-то объекты в описании блока в качестве цвета имели значение ByBlock (ПОБЛОКУ), то тогда при изменении цвета вхождения блока (с помощью команд PROPERTIES (OKHOCB) или CHPROP (СВОЙСТВА)) эти объекты блока (и только они) примут то же самое значение цвета, которое вы дали вхождению блока. Аналогично влияет установка значения цвета. Если в рисунке текущим цветом был красный, то после вставки блока все входящие в блок объекты, имеющие в качестве цвета значение ByBlock (ПОБЛОКУ), станут красными. Все сказанное ранее для цвета относится и к использованию значения ByBlock (ПОБЛОКУ) для типа и веса линий. Особое влияние на свойства элементов вставленного блока оказывает слой с именем 0. Если в описании блока использованы примитивы, которые расположены на служебном слое 0 и имеют цвет, тип или вес линий со значениями ByLayer (ПОСЛОЮ), то цвет, тип и все линий таких объектов при отображении на экране будут не текущими, а повторяющими значения того слоя, на котором размещено вхождение данного блока.