Перечень команд AutoCAD В табл. П1.1 приведен алфавитный перечень документированных команд англоязычной версии AutoCAD 2004. В эту таблицу не включены дополнительные команды комплекса Express Tools 2004 и команды работы в режиме связи с базами данных. В табл. П1.2 и П1.3 перечислены, соответственно, новые и удаленные команды. Таблица П1.1. Команды системы AutoCAD 2004
Команда | Описание
#
3D | Построение сети в форме стандартной поверхности
3DARRAY | Копирование объектов с расположением в виде трехмерного массива
3DCLIP | Регулировка секущих плоскостей
3DCONFIG | Настройка параметров трехмерной графики
3DCORBIT | Установка режима постоянного вращения вида
3DDISTANCE | Установка режима просмотра, приближение к объектам и удаление от них
3DFACE | Построение трехмерной грани
3DMESH | Построение сети
3DORBIT | Просмотр объектов в орбитальном режиме
3DORBITCTR | Просмотр объектов в орбитальном режиме, с заданием точки центра вращения
3DPAN | Трехмерное панорамирование
3DPOLY | Построение трехмерной полилинии из линейных сегментов
| 3DSIN | Импорт файла 3D Studio
3DSOUT | Экспорт в файл 3D Studio
3DSWIVEL | Имитация эффекта поворота камеры
3DZOOM | Трехмерное зумирование
А
ABOUT | Вывод на экран информации об экземпляре версии системы AutoCAD
ACISIN | Импорт ACIS-файла
ACISOUT | Экспорт твердотельных объектов AutoCAD в файл формата ACIS
ADCCLOSE | Закрытие Центра управления
ADCENTER | Вызов Центра управления AutoCAD
ADCNAVIGATE | Перемещение в зоне структуры Центра управления AutoCAD на конкретный файл, папку или сетевой ресурс
AIJ/IOLC | Установка слоя объекта текущим
ALIGN | Выравнивание объектов относительно других объектов
AMECONVERT | Конвертирование моделей АМЕ (AutoCAD R 12) в твердотельные объекты AutoCAD 2000
APERTURE | Изменение размера прицела объектной привязки
APPLOAD | Загрузка и выгрузка приложений
ARC | Построение дуг
AREA | Вычисление площадей и периметров объектов
ARRAY | Создание массивов объектов
ARX | Загрузка, выгрузка и получение информации об ARX-приложениях
ASSIST | Управление окном активной помощи
ATTACHURL | Добавление гиперссылки
ATTDEF | Создание описания атрибута
ATTDISP | Глобальное управление видимостью атрибутов
| ATTEDIT | Изменение значений атрибутов
ATTEXT | Извлечение значений атрибутов
ATTREDEF | Переопределение блока и обновление связанных с ним атрибутов
ATTSYNC | Синхронизация атрибутов
AUDIT | Проверка целостности рисунка
В
BACKGROUND | Задание фона для операции тонирования
BASE | Задание базовой точки вставки для текущего рисунка
BATTMAN | Диспетчер атрибутов блоков
BHATCH | Нанесение ассоциативной штриховки внутри замкнутого контура
BLIPMODE | Управление простановкой маркеров при рисовании
BLOCK | Создание описания блока
BLOCKICON | Формирование растрового образца для просмотра блока, созданного в предыдущих версиях AutoCAD
BMAKE | Создание описания блока
BMPOUT | Сохранение в файле формата BMP
BOUNDARY | Создание области или полилинии из замкнутого контура
BOX | Построение твердотельного параллелепипеда (ящика)
BREAK | Построение разрыва линии между точками
BROWSER | Вызов браузера Web-страниц
С
CAL | Вычисление математических и геометрических выражений (калькулятор)
CAMERA | Установка положения камеры и цели
CHAMFER | Построение фаски
CHANGE | Изменение свойств объектов
CHECKSTANDARDS | Проверка чертежа на соответствие стандартам
| CHPROP | Изменение свойств объектов
CIRCLE | Построение окружностей (кругов)
CLEANSCREENOFF | Отказ от расширения графического экрана
CLEANSCREENON | Расширение графического экрана за счет отказа от панелей и заголовка
CLOSE | Закрытие текущего рисунка
CLOSEALL | Закрытие всех открытых рисунков
COLOR | Установка цвета для вновь создаваемых объектов
COMPILE | Компиляция файлов форм и файлов шрифтов PostScript
CONE | Построение твердотельного конуса
CONVERT | Преобразование двумерных полилиний и ассоциативных штриховок, созданных в AutoCAD R13 или более ранних версиях
CONVERTCTB | Преобразование таблиц цветозависимых стилей печати в таблицы именованных стилей
CONVERTPOLY | Преобразование подробных полилиний в компактные и наоборот
CONVERTPSTYLES | Перенастройка рисунка с цветозависимых стилей печати на именованные или наоборот
COPY | Копирование объектов
COPYBASE | Копирование объектов в буфер обмена с указанием базовой точки
COPYCLIP | Копирование объектов в буфер обмена
COPYHIST | Копирование строк из текстового окна в буфер обмена
COPYLINK | Копирование текущего вида в буфер обмена для вставки его в другой рисунок или документ другого приложения
CUSTOMIZE | Адаптация панелей, палитр инструментов и горячих клавишей
CUTCLIP | Копирование объектов в буфер обмена с удалением их из рисунка
CYLINDER | Построение твердотельного цилиндра
| D |
DBCCLOSE | Закрытие диспетчера связи с базами данных
DBCONNECT | Интерфейс между AutoCAD и таблицами внешних баз данных
DBLCLKEDIT | Управление вызовом окна редактирования по двойному щелчку
DBLIST | Вывод на экран информации обо всех объектах рисунка
DDEDIT | Редактирование текстов, размерных текстов и описаний атрибутов
DDPTYPE | Задание режима отображения и величины объектов-точек
DDVPOINT | Задание направления взгляда в трехмерном пространстве
DELAY | Задание паузы при выполнении пакета команд
DETACHURL | Удаление гиперссылки
DIM | Переход в режим нанесения размеров
DIM1 | Переход в режим нанесения одного размера
DIMALIGNED | Простановка параллельного линейного размера
DIMANGULAR | Простановка углового размера
DIMBASELINE | Простановка базового размера
DIMCENTER | Простановка маркера центра и нанесение центровой линии
DIMCONTINUE | Простановка размерной цепи
DIMDIAMETER | Простановка диаметра
DIMDISASSOCIATE | Преобразование ассоциативных размеров в неассоциативные
DIMEDIT | Редактирование размера
DIMLINEAR | Простановка линейного размера
DIMORDINATE | Простановка ординатного размера
DIMOVERRIDE | Переопределение установок размерных переменных
DIMRADIUS | Простановка радиуса
| DIMREASSOCIATE | Преобразование размеров в ассоциативные
DIMREGEN | Дополнительная регенерация ассоциативных размеров
DIMSTYLE | Создание и модификация размерных стилей
DIMTEDIT | Перемещение и поворот размерных текстов
DIST | Измерение расстояния между точками
DIVIDE | Равномерная расстановка точек или блоков вдоль объекта
DONUT | Построение закрашенных колец
DRAGMODE | Управление отображением объектов при буксировке
DRAWORDER | Изменение порядка вывода растровых изображений и других объектов на экран
DSETTINGS | Задание параметров шаговой привязки, сетки, полярного и объектного отслеживания
DSVIEWER | Вызов окна Aerial View
DTEXT | Создание однострочных текстовых надписей в динамическом режиме
DVIEW | Установка параллельных проекций и видов в перспективе
DWGPROPS | Задание и просмотр свойств текущего рисунка
DXBIN | Импорт двоичных файлов в специальной кодировке
E
EATTEDIT | Редактирование атрибутов блоков
EATTEXT | Извлечение атрибутов
EDGE | Изменение видимости кромок трехмерной грани
EDGESURF | Построение сети (поверхности Кунса)
ELEV | Задание уровня и высоты выдавливания вновь создаваемых объектов
ELLIPSE | Построение эллипса или эллиптической дуги
ERASE | Удаление объектов из рисунка
ETRANSMIT | Создание массива чертежных файлов, шрифтов для передачи
| EXPLODE | Расчленение составного объекта
EXPORT | Экспорт объектов в файлы различных форматов
EXPRESSMENU | Загрузка меню Express
EXPRESSTOOLS | Загрузка Express Tools
EXTEND | Продление объектов до пересечения с другими объектами
EXTRUDE | Создание тела путем выдавливания двумерного объекта
F
FILEOPEN | Открытие рисунка без диалогового окна
FILL | Управление закрашиванием
FILLET | Скругление углов и сопряжение объектов
FILTER | Создание фильтров многократного использования для выбора объектов на основе их свойств
FIND | Поиск, замена, выбор и показ текста на рисунке
FOG | Управление туманом и затемнением объектов
G
GOTOURL | Загрузка браузера и открытие страницы (файла) по гиперссылке
GRAPHSCR | Переключение из текстового окна в графический экран
GRID | Включение и отключение сетки на текущем видовом экране
GROUP | Управление группами (именованными наборами объектов)
H
HATCH | Заполнение указанного контура штриховкой по выбранному образцу
HATCHEDIT | Редактирование нанесенной штриховки
HELP | Вызов справочной системы
HIDE | Регенерация трехмерной модели с подавлением скрытых линий
HLSETTINGS | Настройка параметров отображения скрытых линий
| HYPERLINK | Создание и редактирование гиперссылки
HYPERLINKOPTIONS | Управление видимостью курсора и выводом подсказок для гиперссылок
I
ID | Определение координат точки
IMAGE | Управление растровыми изображениями
IMAGEADJUST | Регулировка яркости, контрастности и степени слияния изображений с фоном
IMAGEATTACH | Вставка растрового изображения
IMAGECLIP | Создание контуров подрезки растровых изображений
IMAGEFRAME | Управление видимостью границ контуров подрезки изображения
IMAGEQUALITY | Управление качеством вывода изображений на экран
IMPORT | Импорт в AutoCAD файлов различных форматов
INSERT | Вставка в текущий рисунок блока или другого рисунка
INSERTOBJ | Вставка связанного или внедренного объекта
INTERFERE | Создание сложного тела, занимающего общий объем двух или более тел
INTERSECT | Пересечение областей или тел
ISOPLANE | Выбор текущей изометрической плоскости
J
JPGOUT | Экспорт в файл формата JPEG
JUSTIFYTEXT | Изменение способа привязки и выравнивания текста
L
LAYER | Управление слоями и их свойствами
LAYERP | Возврат к предыдущему состоянию слоев
LAYERPMODE | Управление изменениями слоев при возврате к предыдущему состоянию слоев
LAYOUT | Операции с листами
| LAYOUTWIZARD | Вызов Мастера компоновки нового листа
LAYTRANS | Трансляция слоев
LEADER | Построение линий, соединяющих пояснительные надписи с поясняемыми элементами
LENGTHEN | Увеличение длин объектов
LIGHT | Управление источниками света
LIMITS | Установка и контроль лимитов рисунка
LINE | Построение отрезков
LINETYPE | Создание, загрузка и установка типов линий
LIST | Получение информации о выбранных объектах
LOAD | Подготовка форм к использованию
LOGFILEOFF | Выключение режима записи в файл журнала
LOGFILEON | Включение режима записи в файл журнала
LSEDIT | Редактирование объектов ландшафта
LSLIB | Управление библиотеками объектов ландшафта
LSNEW | Вставка в рисунок элемента ландшафта
LTSCALE | Задание глобального масштаба типов линий
LWEIGHT | Задание текущего веса линий
M
MASSPROP | Вычисление масс-инерционных характеристик
MATCHPROP | Копирование свойств объекта в другие объекты
MATLIB | Работа с библиотекой материалов
MEASURE | Расстановка точек или блоков вдоль объекта с заданными интервалами
MENU | Загрузка файла меню
MENULOAD | Загрузка фрагментного меню
MENUUNLOAD | Выгрузка фрагментного меню
MINSERT | Вставка нескольких вхождений блоков с расположением их в виде прямоугольного массива
| MIRROR | Зеркальное отображение объектов
MIRROR3D | Симметрирование объектов относительно плоскости
MLEDIT | Редактирование мультилинии
MLINE | Построение мультилинии
MLSTYLE | Создание и редактирование стилей мультилинии
MODEL | Переключение с вкладки пространства листа на вкладку Model
MOVE | Перемещение объектов
MREDO | Отмена действия группы последних операций
MSLIDE | Создание файла слайда
MSPACE | Переключение из поля листа в видовой экран пространства листа
MTEXT | Создание многострочного текста
MULTIPLE | Многократное повторение следующей команды
MVIEW | Создание и включение плавающих видовых экранов
MVSETUP | Задание параметров и оформление листа
N
NEW | Создание нового файла рисунка
О
OFFSET | Построение подобных (параллельных) объектов
OLELINKS | Обновление, изменение и разрыв имеющихся OLE-связей
OLESCALE | Вызов диалогового окна свойств OLE-объектов
OOPS | Восстановление стертых объектов
OPEN | Открытие существующего файла рисунка
OPTIONS | Настройка параметров рабочей среды AutoCAD
ORTHO | Включение (отключение) режима ортогональности
OSNAP | Задание текущих режимов объектной привязки
| P
PAGESETUP | Задание устройства печати, формата бумаги и других параметров для листов файла рисунка
PAN | Панорамирование (перемещение изображения)
PARTIALOAD | Дополнительная загрузка геометрии в частично открытый рисунок
PARTIALOPEN | Загрузка в текущий рисунок геометрии с выбранного вида или слоев
PASTEBLOCK | Вставка содержимого буфера обмена Windows с преобразованием в блок
PASTECLIP | Вставка содержимого буфера обмена Windows
PASTEORIG | Вставка объектов, скопированных в буфер обмена, в другой рисунок с теми же координатами, которые они имели в исходном рисунке
PASTESPEC | Вставка данных из буфера обмена Windows с возможностью управления их форматом
PCINWIZARD | Вызов Мастера импорта параметров печати из РСР-и РС2-файлов для вкладки Model или текущего листа
PEDIT | Редактирование полилиний, полигональных и многогранных сетей
PFACE | Создание многогранной сети
PLAN | Установка вида в плане заданной ПСК
PLINE | Построение двумерной полилинии
PLOT | Вывод рисунка на принтер или в файл
PLOTSTAMP | Вывод в чертеж дополнительных служебных надписей
PLOTSTYLE | Установка стиля печати для новых или выбранных объектов
PLOTTERMANAGER | Вызов диспетчера плоттеров
PNGOUT | Экспорт в файл формата PNG
POINT | Создание объектов-точек
POLYGON | Построение полилинии в форме правильного многоугольника
| PREVIEW | Просмотр внешнего вида чертежа, который будет получен в процессе печати
PROPERTIES | Окно управления свойствами объектов
PROPERTIESCLOSE | Закрытие окна свойств
PSETUPIN | Импорт набора параметров листа из другого файла рисунка во вновь создаваемый лист
PSFILL | Заполнение контура двумерной полилинии образцом заполнения PostScript
PSOUT | Экспорт в EPS-файл
PSPACE | Переключение из видового экрана пространства листа в поле листа
PUBLISH | Экспорт в файл формата DWF
PUBLISHTOWEB | Создание страниц в формате HTML
PURGE | Очистка рисунка от неиспользуемых именованных объектов (блоков, слоев и т. п.)
Q
QDIM | Быстрое нанесение размеров
QLEADER | Построение выноски
QNEW | Быстрое создание нового рисунка
QSAVE | Быстрое сохранение текущего рисунка
QSELECT | Быстрое создание наборов объектов
QTEXT | Управление показом и выводом на принтер текста и атрибутов
QUIT | Завершение сеанса работы с AutoCAD
R
RAY | Построение луча
RECOVER | Восстановление поврежденного рисунка
RECTANG | Построение полилинии в форме прямоугольника
REDEFINE | Восстановление переопределенной команды AutoCAD в первоначальном виде
| REDO | Отмена действия последней команды UNDO или U
REDRAW | Перерисовка содержимого текущего видового экрана
REDRAWALL | Перерисовка содержимого всех видовых экранов
REFCLOSE | Сохранение или отказ от изменений, произведенных в ходе редактирования вхождений блоков и ссылок
REFEDIT | Выбор вхождения блока или внешней ссылки для редактирования
REFSET | Добавление и исключение объектов из рабочего набора при редактировании вхождений блоков и внешних ссылок
REGEN | Регенерация рисунка и перерисовка содержимого текущего видового экрана
REGENALL | Регенерация рисунка и перерисовка всех видовых экранов
REGENAUTO | Управление автоматической регенерацией рисунка
REGION | Создание области
REINIT | Повторная инициализация портов ввода-вывода, дигитайзера, монитора и файла параметров для AutoCAD
RENAME | Изменение имен объектов (слоев, блоков, текстовых стилей и т. п.)
RENDER | Тонирование
RENDSCR | Повторный вывод на экран последнего изображения, созданного командой RENDER
REPLAY | Просмотр изображений в форматах BMP, TGA и TIFF
RESUME | Продолжение прерванного пакета
REVCLOUD | Создание линии облака (полилинии из дуг окружностей)
REVOLVE | Создание тела вращения
REVSURF | Создание поверхности вращения
RMAT | Управление материалами для тонирования
RMLIN | Вставка пометок
ROTATE | Поворот объектов вокруг заданной точки
ROTATE3D | Поворот объектов вокруг оси в пространстве
| RPREF | Настройка режимов тонирования
RSCRIPT | Создание бесконечно повторяющегося пакета (сценария)
RULESURF | Создание поверхности соединения
S
SAVE | Сохранение рисунка под текущим или заданным именем
SAVEAS | Сохранение рисунков, не имевших имени, или сохранение текущего рисунка с переименованием
SAVEIMG | Сохранение тонированных изображений в файлах
SCALE | Масштабирование объектов
SCENE | Управление сценами в пространстве модели
SCRIPT | Выполнение последовательности команд из пакетного (командного) файла
SECTION | Создание области путем пересечения тел плоскостью
SECURITYOPTIONS | Управление паролем и цифровой подписью
SELECT | Занесение выбранных объектов в текущий набор
SELECTURL | Выбор всех объектов с гиперссылками
SETIDROPHANDLER | Задание параметров загрузки в рисунок файлов из Интернета
SETUV | Наложение текстур на поверхности объектов
SETVAR | Получение списка системных переменных, изменение их значений
SHADEMODE | Раскрашивание объектов на текущем видовом экране
SHAPE | Вставка формы
SHELL | Доступ к командам операционной системы
SHOWMAT | Получение списка типов материалов и методов их присвоения выбранным объектам
SIGVAL1DATE | Проверка электронной цифровой подписи
SKETCH | Рисование коротких смежных сегментов от руки
SLICE | Разрезание набора тел плоскостью
| SNAP | Ограничение перемещения курсора определенными интервалами
SOLDRAW | Построение профилей и сечений на видовых экранах, созданных командой SOLVIEW
SOLID | Создание фигур (закрашенных многоугольников)
SOLIDEDIT | Редактирование граней и ребер твердотельных объектов
SOLPROF | Создание профилей трехмерных тел
SOLVIEW | Создание связанных плавающих видовых экранов для размещения видов и сечений твердотельных объектов
SPACETRANS | Пересчет длин между пространствами модели и листа
SPELL | Орфографическая проверка надписей
SPHERE | Построение трехмерного твердотельного шара
SPLINE | Построение сплайна
SPLINEDIT | Редактирование сплайнового объекта
STANDARDS | Работа со стандартами
STATS | Показ статистики тонирования
STATUS | Вывод на экран статистической информации о рисунке, режимах и границах
STLOUT | Сохранение тел в двоичном или ASCII-файле формата STL
STRETCH | Растягивание объектов
STYLE | Создание и редактирование текстовых стилей
STYLESMANAGER | Вызов диспетчера стилей печати
SUBTRACT | Вычитание областей или тел
SYSWINDOWS | Управление окнами документов
Т
TABLET | Настройка и калибровка планшета
TABSURF | Создание поверхности сдвига по определяющей кривой и вектору направления
TEXT | Создание однострочных текстовых надписей в динамическом режиме
| TEXTSCR | Открытие текстового окна AutoCAD
TIFOUT | Экспорт в файл формата TIFF
TIME | Получение сведений о дате и времени
TOLERANCE | Простановка допуска формы и расположения
TOOLBAR | Загрузка, удаление и адаптация панелей
TOOLPALETTES | Загрузка панели Tool Palettes
TOOLPALETTES-CLOSE | Выгрузка панели Tool Palettes
TORUS | Построение твердотельного тора
TRACE | Построение полос
TRANSPARENCY | Управление прозрачностью растровых изображений
TRAYSETTINGS | Управление значками в области уведомлений Windows
TREESTAT | Получение информации о пространственных индексах рисунка
TRIM | Обрезка объекта по кромке, заданной другими объектами
U
U | Отмена действия последней команды
UCS | Управление пользовательскими системами координат
UCSICON | Управление формой, видимостью и расположением пиктограммы пек
UCSMAN | Управление пользовательскими системами координат
UNDEFINE | Переопределение внутренней команды AutoCAD одноименной командой приложения
UNDO | Отмена действия одной или нескольких команд
UNION | Объединение областей или тел
UNITS | Управление форматом и точностью линейных и угловых единиц
V
VBAIDE | Вызов редактора Visual Basic
VBALOAD | Глобальная загрузка проекта VBA в текущий сеанс AutoCAD
| VBAMAN | Работа с проектами VBA
VBARUN | Запуск VBA-макроса
VBASTMT | Выполнение VBA-выражения в командной строке AutoCAD
VBAUNLOAD | Глобальная выгрузка проекта VBA
VIEW | Управление видами
VIEWRES | Задание точности аппроксимации объектов на текущем видовом экране
VLIDE | Вызов интегрированной среды разработки приложений Visual LISP
VLISP | Вызов интегрированной среды разработки приложений Visual LISP
VPCLIP | Подрезка видовых экранов в пространстве листа
VPLAYER | Управление видимостью слоев для отдельных видовых экранов
VPOINT | Задание направления взгляда для трехмерного вида
VPORTS | Создание неперекрывающихся или плавающих видовых экранов
VSLIDE | Просмотр файла слайда
W
WBLOCK | Запись объектов или блока в отдельный файл рисунка
WEDGE | Построение твердотельного клина
WHOHAS | Выдача информации о том, кем открыт файл рисунка
WIPEOUT | Создание пятна
WMFIN | Импорт метафайла Windows
WMFOPTS | Задание опций для команды WMFIN
WMFOUT | Экспорт объектов в метафайл Windows
X
XATTACH | Вставка внешних ссылок в текущий рисунок
XBIND | Внедрение неграфических объектов (символов) внешней ссылки в рисунок
| XCLIP | Задание контура подрезки для внешней ссылки или блока и установка передней и задней плоскостей обрезки
XLINE | Построение бесконечных прямых
XOPEN | Открытие файла рисунка внешней ссылки
XPLODE | Разбиение составного объекта на составляющие объекты с возможностью назначения цветов, слоев и типов линий образующимся объектам
XREF | Управление внешними ссылками
Z
ZOOM | Увеличение или уменьшение видимого размера объектов на текущем видовом экране (зумирование)
Названия команд, появившихся в системе AutoCAD 2004:
3DCONFIG | JPGOUT | SECURITYOPTIONS | TRAYSETTINGS
3DORBITCTR | MREDO | SETIDROPHANDLER | WIPEOUT
ATTACHURL | PNGOUT | SIGVALIDATE | XOPEN
CLEANSCREENOFF | PUBLISH | TIFOUT |
CLEANSCREENON | QNEW | TOOLPALETTES |
HLSETTINGS | REVCLOUD | TOOLPALETTESCLOSE |
Названия команд: которые присутствовали в системе AutoCAD 2002, но исключены из веосии AutoCAD 2004:
DWFOUT | ENDTODAY | MEETNOW | TODAY